CALORIMETRIA
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Se tienen dos varillas "A" y "8"
cuyos coeficientes de _dilatacion
lineal son ax = 1,2.10° oC* y
s = 1,810° °C*. La longitud en
funcion de la temperatura para
ambas varillas, se muestra en la
figura. Determine la relacion de
las longitudes iniciales “Loa / Los".

re)

A) 1/4 B)1/3 C)1/2
D)3 E)4
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En la figura se muestra la
variacion relativa de la longitud de
dos barras de materiales A y B en
funcion de la_variacién de sus
temperaturas AT con respecto a la
temperatura ambiente. Si las dos
barras tienen la misma. longitud
inicial L, a la temperatura
ambiente, épara qué  incremento
de temperatura la diferencia de
sus longitudes sera de 0,07 % de
la longitud inicial Ly?

~(07)

20 40 60 80 1 ATCC)

A)500C  B)60°C C)70°C
D)80°C  E)90°C
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La base de una plancha eléctrica
es una placa de aluminio que
tiene un area de 200 cm? a la
temperatura de 20 °C. Calcule el
aumento del area de dicha base
(en cm?) cuando la plancha estd
funcionando a 170 °C.

(Gauminio = 2,3 -10° °C)

A)0,23 B)0,46 C)1,15
D)1,38  E)2,12
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Se desea insertar un anillo de
2 cm de radio interno en un tubo
de 2,1 cm de radio externo. El
anillo inicialmente esta a 15 oC.
¢Hasta que temperatura se deberd
calentar el anillo para lograr el
objetivo? El  coeficiente de
dilatacién lineal del anillo es 107
oc,

A) 45 °C B) 50 °C
C) 55 °C D) 60 °C
E) 65 °C
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Una placa metslica de 100 g y
coeficiente de  dilatacion _lineal
107 °C" recibe 400 calorias de
energia calorifica incrementando
su drea en 1%. Halle el calor
especifico (en cal/g°C) de la
placa.

A)0,04 B)0,08 C)0,016
D)0,02  E)0,30
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Un  recipiente de vidrio de
capacidad 2 000 cm? esta lleno
de mercurio. Si la temperatura se
incrementa en  100°C, el
recipiente  alcanza  un volumen
de 2010 cm3. Calcule el volumen
de mercurio que se derrama.
(Coeficiente ~ de  dilatacion
volumétrica del mercurio  es
o = 1,8107 oC™)

A)10 cm3 B) 12 cm3
C) 15 cm? D) 26 cm?
E) 28 cm3
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Un  motorcito  desarrolla  una
potencia 1kW al accionar unas
paletas que agitan el agua
contenida en un recipiente. ¢Qué
cantidad de energia (en keal) se le
habré proporcionado al agua de
1 minuto? Considere que toda la
energia suministrada por el motor
es absorbida por el agua.

(13=0,24cal)
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Una masa de 300 g de vapor de
agua a 100 °C se enfria hasta
obtener hielo a 0 °C. éCudntas
kilocalorias se le sustrajo en el
proceso? (El calor latente de
vaporizacién del agua es 540 cal/g
y el calor latente de fusion del
hielo es 80 cal/g)

A) 180 B)196  C)216
D) 226 E) 230
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Un recipiente de  capacidad
calorifica  despreciable  contiene
40 gramos de hielo a -20 °C.
iCudntos gramos de agua a
100 °C se debe verter en el
recipiente, para obtener
finalmente agua liquida a 09C?

A) 18 B) 20 ©) 30
D) 36 E) 42
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Un  estudiante mezcla  dos
cantidades de un mismo_liquido
que estan a diferentes
temperaturas. La masa y la
temperatura del liquido mas
caliente son tres veces la masa y
la temperatura del liquido més
frio,  respectivamente.  La
temperatura inicial del liquido frio
es 25 °C, entonces la temperatura
de equilibrio de la mezcla e

A) 32,5°C 8) 42,50C
C) 53,5°C D) 62,5°C
E) 65,00C
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El  comportamiento de La
temperatura de un cuerpo de
masa 0,5 kg en funcion del calor
recibido, es tal como se muestra
en la figura. Determine los calores
especificos (en cal/g°C) en las
fases  solido y liquido
respectivamente.

(Keah)
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Determine la cantidad de calor
que se le debe suministrar a 20 g
de hielo a -20 °C para llevarlo
hasta vapor a 120 °C.

A) 14 400 cal
B) 14 800 cal
€) 15000 cal
D) 15 200 cal
E) 15 900 cal
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En  un  calorimetro  cuyo
equivalente en agua es 20 g se
tiene 40 g de agua a 20 °C. Si se
introduce en el agua un cuerpo de
80 g a 50 °C, la temperatura final
de equilibrio es de 40°C. Halle el
calor  especifico del  cuerpo
(en cal/g°C).

A)0,5
D) 2,0

15

oe
no
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Un  recipiente térmicamente
aislado contiene 200 g de agua a
una temperatura de 25 °C. Si se
afiade 20 g de hielo a una
temperatura de -5 oC. Determine
la_temperatura de equilibrio (en
C) de la mezcla.

A) 6,2 B) 8,2 C)9,6
D) 15,2 E) 16,4
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Un calentador eléctrico de 350 W
se emplea para hacer hervir 500g
de agua. Si inicialmente la
temperatura del agua es 18 °C,
écudnto tiempo (en minutos) se
emplea en hervir el agua?

(1cal = 4,2))

A) 6,2 B) 8,2 C)8,4
D) 8,6 E)9,2
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Un proyectil penetra en una pared
con rapidez de 200 m/s. Si el 20%
de su energia cinética se
transforma en energia calorifica,
halle el aumento de temperatura
que experimenta el proyectil de
calor especifico 400 J/kg oC.

A)5°C B)6°C C)90C
D)10°C  E)11°C
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En la figura se muestra un bloque
de masa 2 kg que es lanzado
desde la base de una rampa, con
una rapidez de 2 m/s. Si la rampa
es de superficie rugosa, calcule la
cantidad de energia que se
transforma en calor.

(13 = 0,24cal)

lrw:us
Vieamis
X
7
A) 0,160 cal B) 0,384 cal
C) 0,768 cal D) 0,867 cal

E) 1,600 cal
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Determine la temperatura a la
cual la lectura de un termometro
Fahrenheit, es exactamente el
doble que la obtenida con un
termémetro Celsius.

A) 300 oF B) 320 °F
C) 320 °C D) 400 °C
E) 160 °F
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Un termémetro de mercurio tiene
una escala que marca 0 OX
cuando la temperatura es de -10
°C y marca 220 °X para 100 °C.
iCudntos grados X corresponden
a la temperatura promedio del
cuerpo humano de 37 °C?

A) 940 B) 1000 C) 1140
D) 1200  E)125°
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Una varilla de vidrio y otra de
acero tienen la misma longitud a
0°C, y a 100 °C sus longitudes se
diferencian en 0,2 mm. Determine
la longitud de cada varilla a 0 oC.
(Los coeficientes de dilatacion
lineal para ambos materiales son:
acera=4-10" OC" 1y =5-10"¢ 0C™1)

A)lm B)2m C)3m
D)4m E)5m




