Existen varias clases de materiales magnéticos que muestran una cierta imanación cuando se los somete a un campo magnético externo. 

Si se suprime este campo magnético externo, hay ciertos materiales denominados ferromagnéticos, que conservan su imanación, tales como el cobalto, níquel, hiero comercial, hierro con impurezas, y aleaciones como el supermalloy (79% Ni, 5% Mo) 

Los otros materiales como los paramagnéticos y diamagnéticos pierden su imanación. 

Una forma de caracterizar estos materiales es por medio de su permeabilidad relativa μr 

Si μr ≤ 1 el material es diamagnético 
Si μr ≥ 1 el material es paramagnético 
Si μr >> 1 el material es ferromagnético. 

A su vez, los materiales ferromagnéticos pueden clasificarse en "blandos" y "duros" según su ciclo de histéresis. 

MATERIALES FERROMAGNÉTICOS BLANDOS: 

Se caracterizan por un ciclo de histéresis estrecho, alto y de pequeña área. Son los usados normalmente en generadores, motores y transformadores. 

Son materiales ferromagnéticos blandos: 

Hierro comercial 
Hierro purificado 
Ferro-silicio 
Permalloy 
Supermalloy 
Permendur 
Ferrita Mn-Zn 
Ferrita Ni-Zn 

MATERIALES FERROMAGNÉTICOS DUROS: 

Estos materiales, por el contrario, se caracterizan por un ciclo de histéresis muy ancho, bajo y de gran área. Son los usados normalmente en los imanes permanentes. 

Son materiales ferromagnéticos duros: 

Acero al carbono 
Acero al cromo 
Alnico V 
Alnico VIII 
Ferrita Ba (Ferroxdure) 
Cobalto-Samario
