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EQUILIBRIO DE FLUIDOS
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Principio de Pascal
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‘La presion aplicada a un fluido encerrado es transmitida completamente a todos los

puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene”.

Prensa hidraulica

Sequn el principio de Pascal se cumple:
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Principio de Arquimedes

“Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido es empujado hacia arribz
por una fuerza (empuje) de igual magnitud al peso del volumen del fluido que
desplaza”.

Fuerza de flotacion Peso del liquido
o = desplazado
empuje (magnitud) (magnitud)

E=mLg=pLVLg
mL : masa del liquido desplazado
VL : volumen del liquido desplazado = volumen del cuerpo sumergido
G : aceleracion de la gravedad
Medida del empuje (E)

E = (peso real) — (peso aparente)
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Concepto
Es la rama de la mecanica de fluidos que estudia las propiedades que
presentan los liquidos en reposo.

Densidad (p)
o= Masa _m
~Volimen  V
Unidad: p=—25 ;%
Presion (P)

Magnitud fisica que nos indica la cantidad de fuerza normal aplicada en cada
unidad de 4rea. Su valor se determina por:

-E
P=a

Unidad (S.1.): Pascal (N/m?)

Presion Hidrostética
Es la presion que ejerce un liquido debido a su peso contra todo punto
contenido en su masa.

h: Profundidad
P Densidad del liquido
P,=p.-g-h

Teorema fundamental de la hidrostatica

Dos puntos que se encuentran en una misma masa liquida tendran una
diferencia de presion directamente proporcional con la diferencia de
profundidades.

PP, =p. 0" (h,~h)
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Corolario
Todos los puntos pertenecientes a una misma masa liquida y un planc
horizontal soportan la misma presion total.

Principio de Pascal
Toda variacién de presion en un punto de un liquido se transmite integramente
y en toda direccion a todos los otros puntos del mismo.

Prensa Hidraulica
Llamamos asi a aquel dispositivo hidromecénico que sirve para multiplicar
las fuerzas. Se verifica que:

Fy
P,=P,
B _Ar
Fi A

Principio de Arquimedes

Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un liquido en equilibrio
experimenta, por parte de este, una fuerza vertical hacia arriba denominada
empuje, cuyo valor viene dado por:

E=p gV,

»‘ G“ / L\. 9°Vs
V, : Volimen sumergido

NOTA:

E = Peso del liquido desalojado

E = Peso real - Peso aparente





